附件

**中级客车类型划分及等级评定表（第六十七批）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 厂牌技术参数 车型 | 宇通客车 | 宇通客车 |
| ZK6732BEVQZ1 | ZK6732BEVQZ2 |
| 客车类型及等级 | 中型中级 | 中型中级 |
| 载客人数（含驾驶员位） | 24-29 | 24-29 |
| 车身长度 mm | 7345 | 7345 |
| 比功率kW/t ≥ | —— | —— |
| 发动机（驱动电机）位置 | 后置 | 后置 |
| 乘客门数量及位置 | 1，中 | 1，中 |
| 车内行李架 | 装置 | 装置 |
| 客舱内通道宽 mm ≥ | 300 | 300 |
| 座间距（同向）mm ≥ | 700 | 700 |
| 座垫宽mm ≥ | 420 | 420 |
| 座垫深度mm ≥ | 420 | 420 |
| 靠背高度mm ≥ | 650 | 650 |
| 电磁风扇离合器或其他节能风扇散热系统 | —— | —— |
| CAN总线 | 装置 | 装置 |
| 影音播放及麦克风设备 | 装置 | 装置 |
| 发动机舱自动灭火装置 | —— | —— |
| 扶手(靠通道处) | 装置 | 装置 |
| 空气调节装置 | 冷或暖 | 冷或暖 |
| 悬架类型 | —— | —— |
| 底盘集中润滑系统 | —— | —— |
| 随动转向机构 | —— | —— |
| 无内胎子午线胎 | 装置 | 装置 |
| 前后桥盘式制动器 | 装置 | 装置 |
| ABS（一类） | 有 | 有 |
| 缓速装置 | —— | —— |
| 汽车安全带 | 装置 | 装置 |
| 卫星定位系统车载终端 | 装置 | 装置 |
| 人均行李舱容积 m³/人≥ | —— | —— |
| 动力电池箱内具有报警功能的自动灭火装置 | 装置 | 装置 |
| 特殊结构说明 | 纯电动 | 纯电动 |

《中级客车类型划分及等级评定表（第六十七批）》的说明

 一、车辆各项技术参数及服务装备均需符合等级评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时，就不能核定为该类型及等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据实际技术等级进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车如因改装（改造），引起表中所列技术参数及服务装备变化的，需重新核定等级。

四、评定表中划“－”的为该等级车型技术参数或服务装备不要求。